# 보수 정비 및 유지

- 진공청소기를 유지보수하거나 세척하기 전, 기기를 설정하거나 부속품을 교체하기 전, 그리고 청소기 사용 후 보관할 시에는 소켓에서 플러그를 뽑으십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

- 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 Bosch 또는 Bosch 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

- 진공청소기 손질 및 청소 시 먼지방지 마스크를 착용하십시오.

가끔씩 젖은 천으로 청소기 케이스를 닦아줍니다.

- 청소기는 압축 공기로 청소하지 마십시오. 필터나 다른 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

제조사 혹은 교육받은 직원을 통해 필터 손상 여부, 청소기 밀폐성 및 제어장치 기능 이상 여부 등 분진 기술적인 검사를 매년 1회 이상 실시해야 합니다.

##

- 건강에 유해한 물질에 접촉했을 가능성이 있는 모든 부품은 오염된 것으로 간주하십시오.
- 건강에 유해한 물질이 있는 영역에서 청소기를 가져오기 전에 청소기 외부를 깨끗이 닦고 밀봉시키십시오.
- 사용자 및 다른 사람에게 위험하지 않은 경우에만 청소기의 청소, 분리 및 유지보수 작업을 진행하십시오. 유지보수 및 청소 작업 시 개인별 안전 장비를 착용하십시오. 환기가 잘 되는 공간에서 작업을 진행하십시오.
- 청소기를 분리하기 전에 먼저 청소기의 외부를 닦으십시오.
- 충분하게 세척되지 않은 모든 청소기 부품은 봉투에 밀봉하여 폐기해야 합니다. 이와 유사한 폐기물 처리 시 현지에서 통용되는 규정에도 유의하십시오.
- 작업을 마친 후 유지보수 작업을 진행한 영역을 청소하십시오.

##

가끔씩 시중에 나와 있는 순한 세정제를 이용해 용기 (1) 를 닦아준 후 잘 말려주십시오.

##

- 필터 커버를 열 때 잠금 래치를 잡고 열려 있는 필터 커버가 수직 위치에서 맞물려 잠겼는지 확인하십시오. 필터 커버가 떨어지면 부상을 입을 수 있습니다.

흡입 출력은 필터 상태에 따라 달라집니다. 필터를 정기적으로 청소하십시오.

손상된 필터 (34) 는 즉시 교체하십시오.

- 마개 (26) 를 당긴 뒤 필터 커버 (43) 가 수직 위치에 맞물려 고정될 때까지 위쪽으로 돌리십시오.
- 돌기 부분의 주름형 필터 (34) 를 잡고 위쪽으로 빼내십시오.
- 주름형 필터 (34) 를 빼낼 때 발생한 먼지 및 오염 물질을 젖은 천을 이용하여 용기 가장자리 (1) 에서 제거하십시오.
- 주름형 필터는 흐르는 물에 세척할 수 있습니다.
- 새 필터 또는 청소한 필터 (34) 를 정확한 위치에 안전하게 끼우십시오.
- 필터 커버를 (43) 맞물려 고정되는 소리가 나도록 닫으십시오.

##

- 프리 필터는 습식으로 청소할 수 없습니다.

- 프리 필터 커버를 잠금해제 하려고 가이드 브래킷과 청소기 사이에 손을 넣지 마십시오. 손이 압착될 위험이 있습니다.

뒤쪽에서 프리 필터 커버에 자유롭게 접근할 수 있을 때까지 가이드 브래킷 (42) 을 위로 당기십시오.

프리 필터 커버 (27) 의 잠금해제 버튼 (28) 을 누른 뒤 커버를 프리 필터 수납칸에서 빼내십시오.

프리 필터 (44) 를 꺼내십시오.

부드러운 솔로 프리 필터의 다판을 닦으십시오.

프리 필터를 프리 필터 커버 (27) 안에 넣으십시오.

프리 필터 커버 (27) 를 프리 필터 수납칸에 넣고 접으십시오.

##

청소기의 전원 플러그를 소켓에서 빼십시오.

청소기 상부 (12) 를 제거하십시오.

용기 (1) 를 비우십시오.

플로트 (46) 를 움직이거나 가볍게 두드려 먼지를 제거하십시오.

플로트 (46) 를 부드러운 수건으로 청소하십시오.

필요 시 플로트를 제거하십시오. 이때 잠금장치 (47) 를 누른 뒤 플로트 (46) 를 빼내십시오.

자석 (48) 을 솔로 청소하십시오.

플로트 (46) 를 다시 끼우십시오.

##

- 전원 케이블을 케이블 홀더 (19) 에 감으십시오.
- 액세서리를 정해진 홀더에 끼우십시오.
- 조립된 흡입 호스 (29) 를 흡입 호스용 수납칸에 감아 넣으십시오. 두 개의 스트랩 밴드 (13) 를 위로 당겨 고정 구멍에 거십시오.
- L-BOXX를 리테이너 (11) 에 끼우십시오.
- 비닐백/플리스 필터 봉투는 가득 차는 즉시 제거하십시오.
- 운반용 손잡이 (10) 만 사용하여 청소기를 운반하십시오.
- 바닥이 편평하고 건조한 공간에 청소기를 보관하고 함부로 사용하는 일이 없도록 조치하십시오.
- 바퀴 (17) 를 고정하려면 바퀴 브레이크 (18) 를 아래로 밟으십시오.
- 청소기를 보다 쉽고 간편하게 운반하기 위해 용기를 완전히 비우거나 비닐백/플리스 필터 봉투를 모두 폐기하십시오.
- 바퀴 브레이크 (18) 를 잠금 해제하여 청소기를 밀거나 당기십시오.
- 확장된 가이드 브래킷 (42) 을 사용하여 청소기를 밀거나 당기십시오. 가이드 브래킷을 이용해 청소기를 계단 위로 당겨서는 안 됩니다. 이때는 운반용 손잡이를 사용해야 합니다.
- 청소기를 계단으로 옮길 때는 청소기가 갑작스럽게 떨어질 경우를 대비해 바로 뒤에 다른 사람이 없는지 확인하십시오.