# Symbolit

Seuraavat tunnusmerkit voivat olla tärkeitä käyttäessäsi imuria. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään imuria paremmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys
| VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
| Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaisen pölyluokan L pölynimuri, joka soveltuu sellaisten terveydelle vaarallisten pölylaatujen kuivaimurointiin, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m³
| VAROITUS! Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna vain ammattilaisen suorittaa pölysäilön tyhjennys, huolto ja irrotus. Tähän tarvitaan asianmukainen suojavarustus. Älä käytä imuria ilman täydellistä ja huolellisesti asennettua suodatinjärjestelmää. Muuten vaarannat oman terveytesi.
| Kiinnitä laitteeseen korkeintaan yksi L‑Boxx. L‑Boxx saa painaa sisältöineen korkeintaan 15 kg.
| Älä kiinnitä imuria nostokoukkuun esim. kuljetusta varten. Imuria ei saa kuljettaa nosturin varassa. Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.
| Älä istu, kiipeä tai astu imurin päälle. Imuri voi kaatua ja vaurioitua. Loukkaantumisvaara.
| A Automaattisen suodattimen puhdistustilan LED-merkkivalo
| M Manuaalisen suodattimen puhdistustilan LED-merkkivalo
| Automaattisen suodattimen puhdistuksen painike
| Manuaalisen suodattimen puhdistuksen painike
| Käynnistys-/pysäytysautomatiikka Sähkötyökalujen tuottaman pölyn imurointi; imuri kytkeytyy automaattisesti päälle ja sammutetaan aikaviiveellä. Pölynimurin pistorasia on jatkuvasti jännitteinen.
| Sammutus Pölynimurin pistorasia on virraton.
| Imurointi Pölyn imurointi pinnoilta ja pölynpoistojärjestelmästä. Pölynimurin pistorasia on jatkuvasti jännitteinen.
| Min/Max Imutehon portaaton säätö: paras mahdollinen imuteho paljon pölyä tuottavissa töissä vähennetty imuteho vähän pölyä tuottaviin töihin tai kun halutaan säätää imuriin liitetyn sähkötyökalun imuvoimaa työkappaleen pinnalla (esim. hiottaessa)
| Tietojen tallennus on aktivoituna tässä pölynimurissa.
| Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho (maakohtainen)