# مشخصات فنی

جارو برقی تَر/خشک |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
شماره فنی ‎3 601 JM0 ...‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
توان ورودی نامی | W | 1200 | 1200
فرکانس | Hz | ‎50–60‎ | 60
حجم محفظه (ناخالص) | l | 40 | 40
حجم خالص (خشک) | l | 28 | 26
حجم خالص (مایع) | l | 20 | 18
فشار خلاءA) |
جاروبرقی | hPa | 200 | 180
توربین | hPa | 230 | 200
حداکثر میزان جریانA) |
جاروبرقی | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
توربین | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
کلاس گرد و غبار |  | L | L
وزنB) | kg | 14,0 | 14,5
کلاس ایمنی |  | /I | /I
نوع حفاظت |  | IPX4 | IPX4

A)

  اندازه‌گیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 28 میلیمتر و طول 4 متر

B)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

اطلاعات برای ولتاژهای نامی داده شده معتبر هستند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات خاص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

## پریز روی جاروبرقی

توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده
‎3 601 JM0 ...‎ | ولتاژ نامی | حداکثر توان | حداقل توان
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | ‎230 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | ‎220 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎
‎... 0K0‎ | ‎220−230 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎
‎... 0L0/... 070‎ | ‎220−240 V‎ | ‎1660 W‎ | ‎100 W‎
‎... 0H0‎ | ‎220 V‎ | ‎1000 W‎ | ‎100 W‎
‎... 030‎ | ‎230 V‎ | ‎1100 W‎ | ‎100 W‎
‎... 0D0/... 0G0‎ | ‎127 V‎ | ‎705 W‎ | ‎100 W‎
‎... 0C0‎ | ‎115 V‎ | ‎525 W‎ | ‎100 W‎
‎... 060‎ | ‎110 V‎ | ‎560 W‎ | ‎100 W‎

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده.
در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کنند. لطفا به اطلاعات روی پریز مکنده توجه کنید.