# Мокро смучене

- Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи, леснозапалими или експлозивни прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии. Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

- Не се допуска използването на прахосмукачката като водна помпа. Прахосмукачката е предназначена за засмукване на въздушни и водни смеси.

Указание: Изискванията към степента на пропускливост (клас на прах L) са доказани само за сухо смучене.

##

Изпразнете контейнера (1) и отстранете пластмасовата торба (32) или торбата с филтър от флис (40).

Проверете сензора за степента на запълване (45) за замърсявания. Само чист сензор за степента на запълване позволява автоматично изключване на прахосмукачката при достигане на пълна степен на запълване на контейнера вж. Почистване на сензора за степента на запълване (вж. фиг. Q−R).

- При мокро смучене автоматичното почистване на филтъра трябва да е деактивирано.

Натиснете бутона за автоматично почистване на филтъра (8), за да активирате ръчното почистване на филтъра вж. Ръчно почистване на филтъра. Aвтоматичното почистване на филтъра така се деактивира и светодиодният индикатор A (5) угасва.

##

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако започне да излиза пяна или вода, незабавно изключете прахосмукачката и изпразнете контейнера. В противен случай прахосмукачката може да бъде повредена.

За включване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 1.

Прахосмукачката има сензори за степента на запълване (45). Ако максималната височина на запълване е достигната, прахосмукачката автоматично се изключва и двата светодиодни индикатора A (5) и M (6) започват да мигат едновременно по веднъж в секунда. Защитата срещу повторно включване е активирана и може да се деактивира чрез еднократно включване/изключване на прахосмукачката.

Указание: Проверявате нивото на запълване редовно и своевременно изпразвайте контейнера.

За изключване на прахосмукачката, завъртете главния превключвател (2) на позиция 0.

Хванете контейнера (1) в задната зона за хващане (21) и го завъртете напред за изпразване на течността.

##

След всяко мокро смучене почиствайте сензора за степента на запълване (45) вж. Почистване на сензора за степента на запълване (вж. фиг. Q−R).

За избягване на образуване на плесен след мокро смучене:

- Извадете плоския филтър (34) и също го оставете да изсъхне добре.
- Свалете горната част на прахосмукачката (12), отворете капака на филтъра (43) и ги оставете да изсъхнат добре.