# Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на Вашиот всисувач. Запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите всисувачот.

Ознаки и нивно значење
| ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
| Всисувач од класата на всисување L според IEC/EN 60335‑2‑69 за всисување на суви материи од штетни прашини со гранична вредност на изложеност > 1 mg/m³
| ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Всисувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Потребна е соодветна заштитна опрема. Не го користете всисувачот без комплетниот и внимателно вметнат филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.
| Прикачување на максимум една L‑BOXX. Тежината на L‑BOXX заедно со содржината не смее да изнесува над 15 kg.
| Не го закачувајте всисувачот, на пр. при транспорт, на кука од кран. Всисувачот не е погоден за транспорт со кран. Постои опасност од повреда и оштетување.
| Не го користете всисувачот како предмет за седење, спроводник и не стапнувајте на него. Инаку всисувачот може да се преврти и оштети. Постои опасност од повреда.
| A LED приказ за режим за автоматско чистење на филтер
| M LED приказ за режим за рачно чистење на филтер
| Копче за автоматско чистење на филтерот
| Копче за рачно чистење на филтерот
| Старт/стоп автоматика Всисување прав на од електрични алати што работат; всисувачот автоматски се вклучува и повторно одложено се исклучува. Приклучницата на всисувачот е постојано под напон.
| Исклучување Приклучницата на всисувачот нема струја.
| Всисување Всисување на наталожената прашина и прашина од системот за всисување. Приклучницата на всисувачот е постојано под напон.
| Min/Max Бесстепена контрола на јачината на всисување: максимален капацитет на всисување при работа каде се создава голема количина прав намален капацитет на всисување при работа каде се создава помала количина прав и за регулирање на јачината на всисување помеѓу приклучениот електричен алат и површините на делот што се обработува (на пр. при брусење)
| Зачувувањето на податоците е активирано во овој всисувач вметнување.
| Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат (во зависност од земјата)