# Wkładanie i wyjmowanie worka plastikowego lub worka na pył (praca na sucho) (zob. rys. F)

Otworzyć oba zatrzaski (15) i zdjąć górną część odkurzacza (12).

Do pracy na sucho zamocować worek plastikowy (32) w zbiorniku (1).

Włożyć worek plastikowy (32) otworem skierowanym do góry do zbiornika (1).

Upewnić się, czy worek plastikowy (32) dokładnie przylega do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).

Wystającą krawędź worka plastikowego (32) wywinąć poza krawędź zbiornika (1). Należy zwrócić uwagę na to, aby linia graniczna worka plastikowego znajdowała się na krawędzi zbiornika, a otwory przepustowe powietrza (33) pozostały w zbiorniku.

Założyć z powrotem górną część odkurzacza (12) i zamknąć odkurzacz przy użyciu zatrzasków (15).

- Należy zwrócić uwagę na to, aby odkurzacz był zawsze prawidłowo zamknięty.

Worek plastikowy należy zamknąć przed wyjęciem. Przytrzymać worek od góry i użyć taśmy, aby go związać.