# 装入/取出无纺布滤袋（干式吸尘）（见图G−H）

您可以使用无纺布滤袋(40)（附件）对粉尘等级为L的材料进行干式吸尘。

如果吸取的材料没有或暴露限值≥ 1毫克/立方米（相当于粉尘等级L），则可以直接将其吸入容器中。

提示：使用无纺布滤袋时，请关闭自动过滤器清洁 参见 自动/手动过滤器清洁（见图M）.

警告！

吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。

打开锁止件(15)，取下吸尘器上部件(12)。

使用时将无纺布滤袋(40)插到无纺布滤袋支架(39)上，并将无纺布滤袋(40)和无纺布滤袋支架(39)一起装到容器(1)中。

请拉动锁止件，封闭整个无纺布滤袋的开口，以将其取下。将已封口的无纺布滤袋(40)从无纺布滤袋支架(39)上拔下，并从吸尘器中取出。

再次装上吸尘器上部件(12)，并通过关闭锁止件(15)将容器(1)连接吸尘器上部件(12)。