# Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.

Simbología y su significado
| ¡ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
| Aspirador para clase de polvo L según IEC/EN 60335‑2‑69 para aspirar en seco polvos nocivos para la salud con un valor límite de exposición de > 1 mg/m³
| ¡ADVERTENCIA! El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No utilice el aspirador sin tener el sistema de filtro completa y correctamente colocado. De lo contrario, podría afectar a su salud.
| Sólo hacer un clic en una caja L-Boxx. El peso de la caja L-Boxx con el contenido no debe sobrepasar los 15 kg.
| No cuelgue el aspirador de polvo, p. ej. para transportarlo, en un gancho de grúa. El aspirador de polvo no es apto para una grúa. Existe el riesgo de lesiones y daños.
| No utilice el aspirador de polvo como asiento, escalera o peldaño. El aspirador podría volcar y dañarse. Existe peligro de lesión.
| A Indicador LED de modo de limpieza automática del filtro
| M Indicador LED de modo de limpieza manual del filtro
| Tecla de limpieza automática del filtro
| Tecla de limpieza manual del filtro
| Sistema automático de arranque y parada Aspiración del polvo generado por las herramientas eléctricas en funcionamiento; el aspirador se conecta automáticamente y se desconecta con un retardo de tiempo. La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.
| Desconexión La caja de enchufe del aspirador está sin corriente.
| Aspiración Aspiración del polvo depositado y del polvo del sistema de aspiración. La caja de enchufe del aspirador está permanentemente bajo tensión.
| Mín./Máx. Regulación continua de la fuerza de aspiración: máxima potencia de aspiración para aplicaciones con alta generación de polvo reducida potencia de aspiración para aplicaciones con baja generación de polvo y para regular la fuerza de aspiración entre la herramienta eléctrica conectada y la superficie de la pieza de trabajo (p. ej. al lijar)
| En este aspirador está activado el registro de datos.
| Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (especifica del país)