# Kuiva tolmu imemine

## Ladestunud tolmu imemine

Tolmuimeja sisselülitamiseks keerake pealüliti (2) asendisse 1.

Tolmuimeja väljalülitamieks keerake pealüliti (2) asendisse 0.

## Töötavate elektriliste tööriistade tekitatava tolmu väljaimemine (vaata joonist L)

- Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr olema piisav. Järgige vastavaid siseriiklikke eeskirju.

Tolmuimejasse on integreeritud pistikupesa elektriliste tööriistade jaoks (4). Selle pistikupesaga saate ühendada välise elektrilise tööriista. Pange tähele ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendamisvõimsust.

Paigaldage kombineeritud väljaimemisadapter (25) (vaata joonist B).

Lükake kombineeritud väljaimemisadapter (25) elektrilise tööriista väljaimemisotsakusse.

Tolmuimeja start-/stopp-automaatika sisselülitamiseks keerake pealüliti (2) asendisse 1+.

Tolmuimeja kasutusele võtmiseks lülitage pistikupesaga (4) ühendatud elektriline tööriist sisse. Tolmuimeja käivitub automaatselt.

Väljaimemise lõpetamiseks lülitage elektriline tööriist välja.
Imemisvoolikust tolmujääkide väljaimemiseks järeltöötab start-/stopp-automaatika järeljooksufunktsioon veel kuni 15 s.

Tolmuimeja väljalülitamieks keerake pealüliti (2) asendisse 0.

### Väljaimemissüsteemi (lisavarustus) kasutamime

Ühendage väljaimemissüsteem imemisvoolikuga (29).

Tolmu väljaimemissüsteemi abil endasse imemiseks keerake pealüliti (2) asendisse 1.

Hoidke väljaimemissüsteem vastu seina ja lülitage elektriline tööriist sisse. Tekkiva alarõhu tõttu nakkub väljaimemissüsteem iseseisvalt.

Lülitage elektriline tööriist välja ja eemaldage väljaimemissüsteem ettevaatlikult seinalt.

Tolmuimeja väljalülitamieks keerake pealüliti (2) asendisse 0.