# Usuwanie usterek

- W razie awarii (np. pęknięcia filtra), należy bezzwłocznie wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć awarię.

Problem | Rozwiązanie
--- | ---
Nie można uruchomić turbiny. | Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdo i czujniki stanu napełnienia (45).
Włącznik główny (2) jest ustawiony w pozycji „System automatycznego startu/stopu”. Ustawić włącznik główny (2) na symbol „Odsysanie” lub włączyć elektronarzędzie podłączone do gniazda (4).
Turbina wyłącza się. | Podczas pracy na mokro wskaźniki LED A i M równocześnie migają w wolnym tempie. Opróżnić zbiornik (1).
Podczas pracy na sucho wskaźniki LED A i M równocześnie migają w szybkim tempie: zabezpieczenie przeciążeniowe gniazda na odkurzaczu jest aktywne. Wyłączyć elektronarzędzie.
Odkurzacz wyłącza się. | Przeciążenie odkurzacza w wyniku przekroczenia maksymalnego napięcia gniazda na odkurzaczu: zadziałał bezpiecznik silnika. Oddać odkurzacz do autoryzowanego serwisu Bosch.
Nie można uruchomić turbiny po opróżnieniu zbiornika. | Wyłączyć odkurzacz i odczekać 5 s, po 5 s ponownie włączyć odkurzacz.
Czujniki stanu napełnienia (45) oraz przestrzeń pomiędzy czujnikami stanu napełnienia (45) należy oczyścić za pomocą szczotki.
Siła ssania słabnie. | Usunąć zanieczyszczenia blokujące dyszę, rurę, wąż odsysający (29) lub filtr płaski fałdowany (34).
Wymienić worek plastikowy (32) / włókninowy worek filtracyjny (40).
Prawidłowo zamknąć pokrywę filtra (43).
Poprawić pozycję górnej części odkurzacza (12) i zamknąć zatrzaski (15).
Wymienić filtr płaski fałdowany (34).
Wydobywanie się pyłu z odkurzacza w trakcie odkurzania | Skontrolować, czy filtr płaski fałdowany (34) jest prawidłowo zamontowany.
Wymienić filtr płaski fałdowany (34).
Nie działa automatyczny wyłącznik (podczas pracy na mokro). | Czujniki stanu napełnienia (45) oraz przestrzeń pomiędzy czujnikami stanu napełnienia (45) należy oczyścić za pomocą szczotki.
Stale należy kontrolować poziom napełnienia zbiornika.
Nie działa automatyczne oczyszczanie filtra. | Przełączyć się na tryb ręczny, naciskając przycisk ręcznego oczyszczania filtra (7). Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.
Nie działa ręczne oczyszczanie filtra. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest aktywne. 10-krotne ciągłe naciskanie przycisku ręcznego oczyszczania filtra (7) spowodowało zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączy się automatycznie po 20 s. 30-krotne ciągłe naciskanie przycisku ręcznego oczyszczania filtra (7) spowodowało zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączy się automatycznie po 4 min. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.
Nie działa automatyczne oczyszczanie filtra. | Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.