# Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar M)

## Pembersihan filter otomatis

Catatan: Pembersihan filter otomatis diatur secara default saat alat pengisap dihidupkan.

Indikator LED A (5) menyala terus-menerus.

Selama pembersihan filter otomatis, filter flat-fold (34) dibersihkan setiap 15 detik dengan 2 tekanan udara (suara berdenyut).

Penggunaan pembersihan filter secara berkala dapat meningkatkan masa pakai filter.

Untuk mencapai masa pakai filter yang ideal, nonaktifkan pembersihan filter otomatis hanya situasi yang dikecualikan, misalnya saat pengisapan debu basah.

## Pembersihan filter manual

Tekan tombol pembersihan filter manual (7) untuk melakukan pembersihan filter manual. Filter flat-fold (34) dibersihkan dengan 2 tekanan udara. Indikator LED M (6) menyala putih selama 2 detik. Ketika indikator LED M (6) padam, tekanan udara berikutnya dapat diaktifkan. Untuk melakukannya, tekan kembali tombol pembersihan filter manual (7).

Catatan: Saat membersihkan filter manual, pastikan bahwa interval waktu antara setiap penekanan tombol adalah selama 2−3 detik. Menekan tombol pembersihan filter manual (7) secara kontinu beberapa kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih pada alat pengisap. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah beberapa saat lihat Pemecahan masalah.

Untuk menonaktifkan pembersihan filter manual, tekan tombol pembersihan filter otomatis (8).

Filter flat-fold yang permukaannya kotor masih dapat berfungsi dengan baik. Jangan memukul-mukulkan atau meniup filter flat-fold saat membersihkan secara manual karena dapat merusak filter.