# Усунення несправностей

- У разі несправності (напр., переломлення фільтра) пилосмок треба негайно вимкнути. Перед повторним вмиканням треба усунути несправність.

Проблема | Усунення
--- | ---
Всмоктувальна турбіна не запускається. | Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку і датчики рівня заповнювання (45).
Головний вимикач (2) встановлено в положення «Автоматика пуску та зупинки». Встановіть головний вимикач (2) на символ «Очищення пилососом» або увімкніть підключений до розетки (4) електроінструмент.
Всмоктувальна турбіна вимикається. | Під час вологого прибирання світлодіодні індикатори A і M повільно та синхронно блимають. Спорожніть ємність (1).
Під час сухого прибирання світлодіодні індикатори A і M швидко і синхронно блимають: спрацьовує захист від перевантаження розетки пилососа. Вимкнення електроінструменту.
Пилосос вимикається. | Перевантаження пилососа через перевищення максимальної напруги розетки пилососа: спрацьовує запобіжник захисту двигуна. Передайте пилосос в авторизований сервісний центр Bosch.
Після спорожнення ємності всмоктувальна турбіна не вмикається. | Вимкніть пилосос зачекайте 5 секунд, через 5 секунд знов увімкніть його.
Очистіть датчики рівня заповнювання (45), а також простір між датчиками рівня заповнювання (45) за допомогою щітки.
Зменшується потужність всмоктування. | Видаліть засмічення зі всмоктувальної насадки, всмоктувальної труби, всмоктувального шланга (29) або плаского складчастого фільтра (34).
Замініть пластиковий мішок (32)/нетканий полотняний фільтрувальний мішок (40).
Правильно встановіть кришку фільтра (43).
Правильно встановіть кришку пилососа (12) і закрийте замки (15).
Замініть плаский складчастий фільтр (34).
Під час відсмоктування з пилососа розлітається пил | Перевірте правильність встановлення плаского складчастого фільтра (34).
Замініть плаский складчастий фільтр (34).
Автоматичне вимкнення (вологе відсмоктування) не спрацьовує. | Очистіть датчики рівня заповнювання (45), а також простір між датчиками рівня заповнювання (45) за допомогою щітки.
Постійно перевіряйте рівень заповнення.
Автоматичне очищення фільтра не працює. | Перейдіть у ручний режим, натиснувши кнопку ручного очищення фільтра (7). Якщо проблему не усунуто, зверніться до уповноваженої сервісної служби Bosch.
Ручне очищення фільтра не запускається. | Захист пилососа від перегріву активовано. Безперервне натискання кнопки ручного очищення фільтра (7) 10 разів призвело до спрацьовування захисту від перегріву. Захист від перегріву автоматично вимикається через 20 секунд. Безперервне натискання кнопки ручного очищення фільтра (7) 30 разів призвело до спрацьовування захисту від перегріву. Захист від перегріву автоматично вимикається через 4 хвилини. Якщо проблему не усунуто, зверніться до уповноваженої сервісної служби Bosch.
Автоматичне очищення фільтра не спрацьовує. | Зверніться до уповноваженої сервісної служби Bosch.