# Trockensaugen

## Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

Um den Sauger einzuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 1.

Um den Sauger auszuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 0.

## Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild L)

- Es muss eine ausreichende Luftwechselrate in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.

In den Sauger ist eine Steckdose für Elektrowerkzeuge (4) integriert. Sie können an dieser Steckdose ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

Montieren Sie den Kombi-Absaugadapter (25) (siehe Bild B).

Stecken Sie den Kombi-Absaugadapter (25) in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.

Zum Einschalten der Start-/Stopp-Automatik des Saugers drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 1+.

Schalten Sie zur Inbetriebnahme des Saugers das an die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um das Absaugen zu beenden.
Die Nachlauffunktion der Start-/Stopp-Automatik läuft bis zu 15 s nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.

Um den Sauger auszuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 0.

### Verwendung des Absaugsystems (Zubehör)

Schließen Sie das Absaugsystem an den Saugschlauch (29) an.

Zum Aufsaugen von den Stäuben über das Absaugsystem drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 1.

Halten Sie das Absaugsystem an die Wand und schalten Sie das Elektrowerkzeug ein. Durch den entstehenden Unterdruck haftet das Absaugsystem selbstständig.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und entfernen Sie das Absaugsystem vorsichtig von der Wand.

Um den Sauger auszuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 0.