# Монтаж шланга пылеудаления (см. рис. D)

Наденьте всасывающий шланг (29) на патрубок для шланга (3) и поверните его по часовой стрелке до упора.

Указание: Из-за трения пыли при всасывании на всасывающем шланге и принадлежностях образуется электростатический заряд, в результате чего пользователь может испытать статический разряд (в зависимости от условий окружающей среды и чувствительности тела).
В основном Bosch рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности) при всасывании мелкой пыли и сухих материалов.

## Закрепление всасывающего шланга на пылесосе (см. рис. E)

Смотайте смонтированный всасывающий шланг (29) и уберите его в предусмотренный для него отсек. Потяните обе стяжные ленты (13) вверх и зацепите их за крепежные отверстия (14).