# Dépannage

- En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l’aspirateur. Supprimez la cause du dysfonctionnement avant de remettre en marche l’aspirateur.

Problème | Remède
--- | ---
La turbine d’aspiration ne fonctionne pas. | Contrôlez le cordon d’alimentation et son connecteur, la prise électrique et les capteurs de niveau de remplissage (45).
L’interrupteur principal (2) se trouve sur « Mise en marche/arrêt automatique ». Placez l’interrupteur principal (2) sur le symbole « Aspiration » ou allumez l’outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4).
La turbine d’aspiration s’arrête. | Lors de l’aspiration de liquides, les indicateurs LED A et M clignotent lentement et simultanément. Videz la cuve (1).
Lors de l’aspiration de matières sèches, les indicateurs LED A et M clignotent rapidement et simultanément : la protection contre les surcharges de la prise électrique de l’aspirateur est active. Éteignez l’outil électroportatif.
L’aspirateur s’arrête. | Surcharge de l’aspirateur suite au dépassement de la tension maximale au niveau de la prise électrique de l’aspirateur : le disjoncteur de protection moteur a déclenché. Envoyez l’aspirateur à un centre de Service Après-Vente Bosch agréé.
La turbine d’aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve. | Arrêtez l’aspirateur, attendez 5 s puis remettez-le en marche après 5 s.
Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (45) et l’espace entre les capteurs de niveau de remplissage (45) avec une brosse.
Le pouvoir aspirant diminue. | Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration , le flexible d’aspiration (29) ou le filtre plissé plat (34).
Remplacez le sac plastique (32)/sac-filtre en non-tissé (40).
Emboîtez correctement le couvre-filtre (43). Il doit s’enclencher.
Remettez en place correctement la partie supérieure de l’aspirateur (12) et verrouillez correctement les pattes de fermeture (15).
Remplacez le filtre plissé plat (34).
Rejet de poussières lors de l’aspiration | Vérifiez si le filtre plissé plat (34) est bien en place.
Remplacez le filtre plissé plat (34).
L’arrêt automatique (aspiration de liquides) ne fonctionne pas. | Nettoyez les capteurs de niveau de remplissage (45) et l’espace entre les capteurs de niveau de remplissage (45) avec une brosse.
Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas. | Sélectionnez le mode manuel en actionnant la touche Nettoyage de filtre manuel (7). Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente agréé Bosch.
Le nettoyage de filtre manuel ne se laisse pas activer. | La protection contre la surchauffe de l’aspirateur est active. La protection contre la surchauffe s’est déclenchée après 10 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (7). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 20 s. La protection contre la surchauffe s’est déclenchée après 30 actionnements successifs de la touche Nettoyage de filtre manuel (7). La protection contre la surchauffe se désactive automatiquement au bout de 4 min. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente agréé Bosch.
Le nettoyage de filtre automatique ne fonctionne pas. | Contactez un centre de service après-vente agréé pour outillage Bosch.