# Pölypussin asennus/irrotus (kuivaimurointi) (katso kuvat G−H)

Pölyluokkaan L kuuluvien pölylaatujen kuivaimurointiin voit käyttää harsokankaista pölypussia (40) (lisätarvike).

Jos imuroit karkeaa purua tai pölylaatuja, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo ≥ 1 mg/m3 (pölyluokkaa L vastaava), voit imuroida suoraan säiliöön.

Huomautus: harsokankaista pölypussia käytettäessä automaattinen suodattimen puhdistustoiminto täytyy kytkeä pois päältä katso Automaattinen/manuaalinen suodattimen puhdistus (katso kuva M).

VAROITUS

Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna vain ammattilaisen suorittaa pölysäilön tyhjennys, huolto ja irrotus. Tähän tarvitaan asianmukainen suojavarustus. Älä käytä imuria ilman täydellistä ja huolellisesti asennettua suodatinjärjestelmää. Muuten vaarannat oman terveytesi.

Avaa salvat (15) ja ota imurin yläosa (12) pois.

Aseta pölypussi (40) pölypussin pidikkeeseen (39) ja asenna pölypussi (40) pölypussin pidikkeen (39) kanssa säiliöön (1).

Kun haluat ottaa pölypussin pois, sulje täysinäisen pölypussin aukko vetosulkimella. Vedä suljettu pölypussi (40) irti pölypussin pidikkeestä (39) ja ota pölypussi pois imurista.

Asenna imurin yläosa (12) takaisin paikalleen ja lukitse salpojen (15) avulla säiliö (1) imurin yläosaan (12).