# Montaggio dell’accessorio di aspirazione (vedere Fig. A)

Il tubo flessibile di aspirazione (29) è provvisto di un sistema a fermaglio che consente di collegare gli accessori di aspirazione (adattatore di aspirazione combinato (25), bocchetta curva (31), bocchetta spazzola combinata (24)).

##

- Innestare la bocchetta curva (31) sul tubo flessibile di aspirazione (29) sino a far scattare udibilmente i due pulsanti (35) dello stesso.
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (35) verso l’interno e separare i componenti.

##

- All’occorrenza, innestare saldamente i tubi di aspirazione (30) l’uno all’interno dell’altro e quindi innestarli saldamente sulla bocchetta curva (31).
- Innestare saldamente la bocchetta per pavimento (23) sul tubo di aspirazione (30) o sulla bocchetta curva (31).

##

L’adattatore di aspirazione combinato (25) è composto dall’adattatore PowerTool (parte anteriore) (36) e dall’adattatore PowerTool (parte posteriore) (37).

L’adattatore di aspirazione combinato (25) è compatibile con elettroutensili Bosch.

L’adattatore PowerTool (parte posteriore) (37), grazie al suo diametro interno di 38,5 mm e al diametro esterno di 45 mm, può essere utilizzato per elettroutensili di altri produttori.

Innestare l’adattatore PowerTool (parte anteriore) (36) sull’adattatore PowerTool (parte posteriore) (37) e collegare i due adattatori ruotandoli in direzione opposta (vedere fig. B).

Innestare l’adattatore di aspirazione combinato (25) sul tubo flessibile di aspirazione (29) sino a far scattare udibilmente i due pulsanti (35) dello stesso.

Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (35) verso l’interno e separare l’adattatore di aspirazione combinato dal tubo flessibile di aspirazione.

Per separare i due adattatori, rilasciare il collegamento ruotando gli adattatori in direzione opposta e staccarli.

##

Innestare la bocchetta spazzola combinata (24) sul tubo flessibile di aspirazione (29) sino a far scattare udibilmente i due pulsanti (35) dello stesso.

Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (35) verso l’interno e separare i componenti.

##

La bocchetta spazzola combinata (24) può essere utilizzata come bocchetta a fessura lunga o come spazzola.

Premere il tasto di sbloccaggio (38) e spingere la spazzola in avanti per utilizzare la bocchetta spazzola combinata (24) come spazzola.

Premere il tasto di sbloccaggio (38) e tirare la spazzola indietro per utilizzare la bocchetta spazzola combinata (24) come bocchetta a fessura lunga.