# Ulosvettävän ohjausaisan asentaminen (lisätarvike) (katso kuvat J−K)

Huomautus: ulosvettävää ohjausaisaa ei voi irrottaa. Varmista ohjausaisan oikea asennusasento.

Kohdista ennen asennusta ohjausaisa (42) merkintöjen R (oikea) ja L (vasen) mukaisesti.

Aseta ohjausaisa (42) ohjainkiskoihin (20).

Paina ohjausaisaa (42) alaspäin rajaviivaan asti, kunnes ohjausaisa napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Paina lukitusnuppia (41), kun haluat säätää ohjausaisan (42) pituutta.