# Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty emisií hluku zistené podľa EN 60335‑2‑69.

Hladina akustického tlaku vysávača pri použití váhového filtra A je typicky 73 dB(A). Neistota K = 2 dB. Úroveň hluku pri práci môže prekročiť uvedené hodnoty. Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií ah (súčet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistená podľa EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.