# Τοποθέτηση/αφαίρεση του σάκου φίλτρου κετσέ (ξηρή αναρρόφηση) (βλέπε εικόνες G−H)

Για την ξηρή αναρρόφηση υλικών αντίστοιχα στην κατηγορία σκόνης L μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σάκο φίλτρου κετσέ (40) (εξάρτημα).

Εφόσον αναρροφούνται ουσίες χωρίς ή με μια οριακή τιμή έκθεσης ≥ 1 mg/m3 (αντίστοιχα στην κατηγορία σκόνης L), μπορεί να γίνει η αναρρόφηση απευθείας στο δοχείο.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση χρήσης του σάκου φίλτρου κετσέ απενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου βλέπε Αυτόματος/χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου (βλέπε εικόνα M).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο απορροφητήρας εμπεριέχει επιβλαβή στην υγεία σκόνη. Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής της σκόνης, μόνο σε εξειδικευμένα άτομα. Ένας αντίστοιχος εξοπλισμός προστασίας είναι απαραίτητος. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα χωρίς το πλήρες και προσεκτικά τοποθετημένο σύστημα φίλτρου. Διαφορετικά κινδυνεύει η υγεία σας.

Ανοίξτε τα κλείστρα (15) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).

Για την τοποθέτηση τοποθετήστε τον σάκο φίλτρου κετσέ (40) στο στήριγμα του σάκου φίλτρου κετσέ (39) και τοποθετήστε τον σάκο φίλτρου κετσέ (40) μαζί με το στήριγμα του σάκου φίλτρου κετσέ (39) στο δοχείο (1).

Για την αφαίρεση κλείστε το άνοιγμα του γεμάτου σάκου φίλτρου κετσέ, τραβώντας στο κλείστρο. Τραβήξτε τον κλειστό σάκο φίλτρου κετσέ (40) από το στήριγμα του σάκου φίλτρου κετσέ (39) και αφαιρέστε τον από τον απορροφητήρα.

Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12) ξανά πάνω και συνδέστε, κλείνοντας τα κλείστρα (15), το δοχείο (1) με το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).