# Suvo usisavanje

## Usisavanje nataložene prašine

Za uključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 1.

Za isključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 0.

## Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku L)

- Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha u prostoriji kada se izduvni vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujete odgovarajuće nacionalne propise.

U usisivač je ugrađena utičnica za alektrične alate (4). Na ovoj utičnici možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

Montirajte kombinovani usisni adapter (25) (videti sliku B).

Utaknite kombinovani usisni adapter (25) u usisne nastavke električnog alata.

Za uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja usisivača okrenite glavni prekidač (2) u položaj 1+.

Za puštanje u rad usisivača uključite električni alat priključen na utičnicu (4). Usisivač se pokreće automatski.

Isključite električni alat da biste usisavanje završili.
Dodatna funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja radi još do 15 s da bi se preostala prašina u usisnom crevu usisala.

Za isključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 0.

### Korišćenje usisnog sistema (pribor)

Priključite usisni sistem na usisno crevo (29).

Da biste usisali prašinu preko sistema za usisavanje okrenite glavni prekidač (2) u položaj 1.

Držite usisni sistem uza zid i uključite električni alat. Zbog nastalog negativnog pritiska, usisni sistem prijanja nezavisno.

Isključite električni alat i pažljivo uklonite usisni sistem sa zida.

Za isključivanje usisivača, okrenite glavni prekidač (2) u položaj 0.