# Montavimas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

Siurbimo priedų montavimas
Siurbiamosios žarnos montavimas
Plastikinio maišelio įdėjimas/išėmimas (siurbimas sausuoju būdu)
Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio įdėjimas/išėmimas (siurbimas sausuoju būdu)
L-BOXX uždėjimas
Ištraukiamos kreipiamosios rankenos montavimas (papildoma įranga)