# Montaža produžnog kolena vođice (pribor) (videti slike J−K)

Napomena: Produžno koleno vođice ne može da se demontira. Tokom montaže, uverite se da je koleno vođice pravilno poravnato.

Koleno vođice (42) pre umetanja usmerite prema oznakama R (desno) i L (levo).

Umetnite koleno vođice (42) u vodeće šine (20).

Pritisnite koleno vođice (42) dole do granične linije sve dok držač vođice čujno ne ulegne na svoje mesto.

Pritisnite pritisno dugme (41), da biste menjali dužinu kolena vođice (42).