# Memasang aksesori alat pengisap (lihat gambar A)

Slang pengisap (29) dilengkapi dengan sistem klip yang dapat disambungkan dengan aksesori alat pengisap (adaptor pengisap kombinasi (25), nozel bengkok (31), nozel sikat kombinasi (24)).

##

- Pasang nozel bengkok (31) pada slang pengisap (29) hingga kedua tombol tekan (35) pada slang pengisap terdengar mengunci.
- Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (35) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

##

- Bila perlu, pasang dan kencangkan pipa isap (30) satu sama lain ke nozel bengkok (31).
- Pasang dan kencangkan nozel lantai (23) ke pipa isap (30) atau nozel bengkok (31).

##

Adaptor alat pengisap kombinasi (25) terdiri dari adaptor PowerTool (bagian depan) (36) dan adaptor PowerTool (bagian belakang) (37).

Adaptor alat pengisap kombinasi (25) kompatibel dengan perkakas listrik dari Bosch.

Adaptor PowerTool (bagian belakang) (37) dapat digunakan untuk perkakas listrik dari produsen lain melalui diameter bagian dalam mulai dari 38,5 mm dan diameter bagian luar mulai dari 45 mm.

Pasang adaptor PowerTool (bagian depan) (36) ke adaptor PowerTool (bagian belakang) (37) dan sambungkan kedua adaptor dengan cara memutarnya berlawanan arah (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (25) ke slang pengisap (29) hingga kedua tombol tekan (35) pada slang pengisap terkunci dengan benar.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (35) ke arah dalam, lalu lepaskan adaptor alat pengisap kombinasi dari slang pengisap.

Untuk melepaskan kedua adaptor, kendurkan sambungan dengan memutarnya berlawanan arah dan lepaskan adaptor hingga terpisah.

##

Pasang nozel sikat kombinasi (24) ke slang pengisap (29) hingga kedua tombol tekan (35) pada slang pengisap terdengar mengunci.

Untuk melepaskan, tekan tombol tekan (35) ke arah dalam, lalu lepaskan komponen.

##

Nozel sikat kombinasi (24) dapat digunakan sebagai nozel celah atau sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (38) dan dorong sikat ke depan untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (24) sebagai sikat.

Tekan tombol pembuka kunci (38) lalu tarik sikat ke belakang untuk menggunakan nozel sikat kombinasi (24) sebagai nozel celah.