# Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (vedere fig. D)

Innestare il tubo flessibile di aspirazione (29) sul relativo attacco (3) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

Avvertenza: Durante l’aspirazione, l’attrito della polvere all’interno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo accessorio genera una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrà avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli influssi ambientali e alla sensibilità fisica).
In linea generale, Bosch consiglia d’impiegare un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra aspirare polveri fini e materiali asciutti.

## Fissaggio del tubo flessibile di aspirazione all’aspiratore (vedere fig. E)

Avvolgere il tubo flessibile di aspirazione (29) montato nell’apposito vano. Tirare i due nastri a trazione (13) verso l’alto e agganciarli alle aperture di fissaggio (14).