# 符號

以下符號可以幫助您正確地使用本吸塵器。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號的代表意義，可以讓您更有把握更安全地操作本吸塵器。

符號和它們的代表意義
| 警告！ 請詳讀所有安全注意事項和指示。 如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員觸電及／或重傷。
| 此吸塵器的除塵等級為 L，符合 IEC/EN 60335-2-69，這是針對乾式吸塵暴露濃度 > 1 mg/m³ 之有害粉塵而制定的標準規範
| 警告！本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿載適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。 否則將危害您的身體健康。
| 僅能點選一個 L-BOXX。 L-BOXX 連同其內容物之重量不得超過 15 kg。
| 搬運時，請勿將吸塵器掛在起重機的掛鈎上。吸塵器不可用起重機吊運。可能會造成人員受傷或物品損壞。
| 請勿將吸塵器當做座椅、梯子或登高踏墊使用。吸塵器可能會傾倒而受損。人員有受傷之虞。
| A 濾網自動清潔模式 LED 指示器
| M 濾網手動清潔模式 LED 指示器
| 濾網自動清潔按鈕
| 濾網手動清潔按鈕
| 自動啟停機制 吸除電動工具運轉時產生的粉塵； 吸塵器會自動啟動，並延遲關閉。 吸塵器上的插座全程處於通電狀態。
| 關閉 吸塵器上的插座未通電。
| 吸塵 吸除積塵與吸塵系統中之灰塵。 吸塵器上的插座全程處於通電狀態。
| 最小／最大 無段式吸力調節： 最大吸力可供產生大量粉塵的應用情境使用 降低吸力可供產生較少粉塵的應用情境使用，並調節所連接電動工具和工件表面之間的吸力（例如進行研磨時）
| 已於此吸塵器上啟用數據測量記錄功能。
| 所連接之電動工具的允許連接功率相關說明（視國別而有所差異）