# Automatisk/manuell filterrengjøring (se bilde M)

## Automatisk filterrengjøring

Merknad: Når støvsugeren slås på, er den automatiske filterrengjøringen stilt inn som standard.

LED-indikatoren A (5) lyser kontinuerlig.

Ved den automatiske filterrengjøringen rengjøres det flate foldefilteret (34) med to luftstøt (det høres pulsering) hvert 15. s).

Jevnlig bruk av filterrengjøringen forlenger filterets levetid.

For å oppnå ideell filterlevetid deaktiverer du den automatiske filterrengjøringen bare i unntakstilfeller, for eksempel ved våtsuging.

## Manuell filterrengjøring

Trykk på knappen for manuell filterrengjøring (7) for å utføre den manuelle filterrengjøringen. Det flate foldefilteret (34) rengjøres med to luftstøt. LED-indikatoren M (6) lyser hvitt i 2 s. Når LED-indikatoren M (6) slukker, kan det neste luftstøtet utløses. Dette gjør du ved å trykke på knappen for manuell filterrengjøring (7) igjen.

Merknad: Under den manuelle filterrengjøringen må du passe på at det må være 2−3 s mellom hvert knappetrykk. Hvis du trykker kontinuerlig på knappen for manuell filterrengjøring (7), aktiveres overopphetingsvernet til støvsugeren. Overopphetingsvernet oppheves automatisk etter en stund se Utbedring av feil.

For å slå av den manuelle filterrengjøringen trykker du på knappen for automatisk filterrengjøring (8).

Det flate foldefilterets funksjon svekkes ikke av at filteret er skittent på overflaten. Manuell rengjøring av det flate foldefilteret ved å banke på det eller blåse det rent er ikke nødvendig og kan skade filteret.