# Održavanje i čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

- Održavajte usisivač i prozere za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede Bosch ili ovlašćena servisna služba za Bosch električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

- Prilikom održavanja i čišćenja usisivača nosite masku za zaštitu od prašine.

S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.

- Nemojte koristiti komprimovani vazduh za čišćenje usisivača. Filter ili druge komponente se mogu oštetiti.

Najmanje jednom godišnje proizvođač ili obučena osoba mora da izvrši tehničko ispitivanje usisivača na prašinu (npr. proveru oštećenja filtera, zaptivenosti usisivača i pravilne funkcije uređaja za kontrolu).

##

- Smatrajte da su svi delovi, koji mogu da budu u kontaktu sa opasnim materijama, prljavi.
- Temeljno usisajte, obrišite ili zaptijte spoljašnjost usisivača pre nego što ga uklonite iz područja sa opasnim materijama.
- Usisivač čistite, demontirajte i vršite održavanje usisivač samo ako je to moguće bez ugrožavanja sebe i drugih osoba. Nosite za vreme održavanja i čišćenja ličnu zaštitnu opremu. Radove vršite u dobro provetrenoj prostoriji.
- Pre nego što demontirate usisivač, pre toga očistite spoljašnjost usisivača.
- Sve delove usisivača koje ne možete očistiti na adekvatan način odložite u otpad u nepropusnim kesama. Pri tome vodite računa o važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.
- Nakon radova očistite radni prostor.

##

Čistite rezervoar (1) s vremena na vreme dblagim sredstvom za čišćenje ostupnim u prodaji i ostavite zatim da se osuši.

##

- Kada otvarate poklopac filtera, uhvatite ušicu i vodite računa da je otvoreni poklopac filtera uskočio u vertikalnom položaju. U slučaju pada poklopca filtera postoji opasnost od povrede.

Usisna snaga zavisi od stanja filtera. Zbog toga čistite redovno filter.

Odmah zamenite oštećen ravni preklapajući filter (34).

- Povucite jezičak za zaključavanje (26) i okrenite poklopac filtera (43) nagore dok se ne zaključa u vertikalni položaj.
- Izvadite ravni preklapajući filter (34) za hvataljke i ostavite ga takođe da se dobro osuši.
- Uklonite prašinu i prljavštinu, koja je napadala usled skidanja ravnog preklapajućeg filtera (34), pomoću vlažne krpe sa ivice rezervoara (1).
- Ravni preklapajući filter može da se ispere pod mlazom vode.
- Ponovo postavite novi odnosno očišćeni ravni preklapajući filter (34) i vodite računa da sigurno i pravilno naleže.
- Zatvorite poklopac filtera (43), tako da čujno ulegne.

##

- Pretfilter ne sme da se pere.

- Nemojte posezati odozgo između kolena vođice i usisivača da biste otključali poklopac pretfiltera. U suprotnom bi mogla da vam se zaglavi ruka.

Povucite koleno vođice (42) nagore dok poklopac pretfiltera ne bude slobodno dostupan sa zadnje strane.

Pritisnite taster za otključavanje (28) poklopca pretfiltera (27) i uklonite ga iz odeljka za pretfilter.

Izvadite pretfilter (44).

Očetkajte lamele pretfiltera mekom četkom.

Postavite pretfilter u poklopac pretfiltera (27).

Postavite poklopac pretfiltera (27) u pregradu pretfiltera i sklopite je.

##

Izvucite mrežni utikač usisivača iz utičnice.

Skinite gornji deo usisivača (12).

Ispraznite rezervoar (1).

Protresite ili lagano dodirnite plovak (46) da biste uklonili prljavštinu.

Očistite plovak (46) sa mekom krpom.

Ako je potrebno, možete ukloniti i plovak. Da biste to uradili, pritisnite bravu (47) i uklonite plovak (46).

Očistite magnet (48) četkom.

Ponovo umetnite plovak (46).

##

- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (19).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače.
- Umotajte sastavljeno usisno crevo (29) u odeljak za usisno crevo. Povucite dve vezice (13) nagore i zakačite ih u rupe za pričvršćivanje.
- Ukopčajte kutiju L-BOXX na prijemnicama (11).
- Uklonite plastičnu vreću/platnenu filter kesu čim se napuni.
- Usisivač nosite samo za ručku za nošenje (10).
- Odložite usisivač u suvu prostoriju sa ravnom podlogom i osigurajte ga od neovlašćenog korišćenja.
- Da biste blokirali upravljačke točkiće (17), pritisnite kočnicu pokretnih točkića (18).
- Da bi transport usisivača bio lakši i lakši za leđa, potpuno ispraznite posudu ili odložite punu plastičnu kesu/platnenu filter kesu.
- Otključajte kočnicu (18) da biste gurnuli ili povukli usisivač.
- Koristite samo produženo koleno vođice (42) da gurnete ili povučete usisivač. Usisivač se ne sme povlačiti preko stepenica pomoću vođice. Za ovo treba koristiti ručku za nošenje.
- Kada nosite usisivač na stepenicama, uverite se da nema drugih ljudi direktno iza vas u slučaju da usisivač neočekivano padne.