# Siurbimo priedų montavimas (žr. A pav.)

Siurbimo žarna (29) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (kombinuotąjį nusiurbimo adapterį (25), lenktą antgalį (31), kombinuotąjį antgalį su šepečiu (24)).

##

- Lenktą antgalį (31) įstatykite ant siurbimo žarnos (29) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (35).
- Norėdami išmontuoti, spauskite į vidų mygtukus (35) ir atskirkite konstrukcines dalis.

##

- Jei reikia, siurbimo vamzdžius (30) tvirtai įstatykite vieną į kitą, o tada – tvirtai į lenktą antgalį (31).
- Grindų antgalį (23) tvirtai įstatykite į siurbimo vamzdį (30) arba lenktą antgalį (31).

##

Kombinuotąjį nusiurbimo adapterį (25) sudaro „PowerTool“ adapteris (priekinė dalis) (36) ir „PowerTool“ adapteris (užpakalinė dalis) (37).

Kombinuotasis nusiurbimo adapteris (25) yra suderinamas su Bosch elektriniais įrankiais.

Kadangi „PowerTool“ adapterio (užpakalinės dalies) (37) vidinis skersmuo yra 38,5 mm, o išorinis – 45 mm, jį galima naudoti ir su kitų gamintojų elektriniais įrankiais.

„PowerTool“ adapterį (priekinę dalį) (36) įstatykite į „PowerTool“ adapterį (užpakalinę dalį) (37) ir sujunkite abi dalis sukdami priešingomis kryptimis (žr. B pav.).

Kombinuotąjį nusiurbimo adapterį (25) įstatykite į siurbimo žarną (29) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (35).

Norėdami išmontuoti, spauskite į vidų mygtukus (35) ir traukite kombinuotąjį nusiurbimo adapterį iš siurbimo žarnos.

Norėdami atskirti abu adapterius, atlaisvinkite jungtį sukdami priešingomis kryptimis ir ištraukite adapterius vieną iš kito.

##

Kombinuotąjį antgalį su šepečiu (24) įstatykite į siurbimo žarną (29) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (35).

Norėdami išmontuoti, spauskite į vidų mygtukus (35) ir atskirkite konstrukcines dalis.

##

Kombinuotąjį antgalį su šepečiu (24) galite naudoti kaip tarpų antgalį arba šepetį.

Paspauskite atblokavimo mygtuką (38) ir stumkite šepetį pirmyn, norėdami kombinuotąjį antgalį su šepečiu (24) naudoti kaip šepetį.

Paspauskite atblokavimo mygtuką (38) ir traukite šepetį atgal, norėdami kombinuotąjį antgalį su šepečiu (24) naudoti tarpų antgalį.