# Automātiska/manuāla filtra tīrīšana (skatīt attēlu M)

## Automātiska filtra tīrīšana

Piezīme: Kad vakuumsūcējs ir ieslēgts, ir iestatīta automātiskā filtra tīrīšana.

LED displejs A (5) deg nepārtraukti.

Automātiskās filtra tīrīšanas laikā plakanais plisētais filtrs (34) tiek iztīrīts ik pēc 15 sekundēm ar 2 gaisa triecieniem (pulsējošs troksnis).

Regulāri pielietojot filtra tīrīšanu, palielinās filtra kalpošanas laiks.

Lai panāktu ideālu filtra kalpošanas laiku, automātisko filtra tīrīšanas funkciju deaktivizējiet tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, mitrās uzsūkšanas laikā.

## Manuāla filtra tīrīšana

Nospiediet manuālās filtra tīrīšanas pogu (7), lai veiktu manuālo filtra tīrīšanu. Plakanais kroku filtrs (34) tiek attīrīts, izmantojot 2 gaisa strūklas. LED displejs M (6) uz 2 sekundēm iedegas baltā gaismā. Kad LED displejs M (6) nodziest, var iedarbināt nākamo gaisa strūklu. Lai to izdarītu, vēlreiz nospiediet manuālās filtra tīrīšanas (7) pogu.

Piezīme: Tīrot filtru manuāli, pārliecinieties, ka intervāls starp katru pogas nospiešanu ir 2-3 sekundes. Vairākas reizes nospiežot manuālās filtra tīrīšanas pogu (7) tiek nepārtraukti aktivizēta vakuumsūcēja aizsardzība pret pārkaršanu. Aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atcelta pēc kāda laika skatīt Kļūmju novēršana.

Lai izslēgtu manuālo filtra tīrīšanu, nospiediet automātiskās filtra tīrīšanas pogu (8).

Plakano ieloču filtrs, kuram ir netīra tikai virsma, spēj pilnā apjomā funkcionēt. Pie tam nav nepieciešama plakano ieloču filtra tīrīšana ar roku, to izpūšot vai ar to uzsitot pa cietu virsmu, jo tā var sabojāt filtru.