# Montaggio della staffa di guida estraibile (accessorio) (vedere figg. J−K)

Avvertenza: la staffa di guida estraibile non può essere smontata. Durante il montaggio, accertarsi che la staffa di guida sia allineata correttamente.

Allineare la staffa di guida (42) prima di inserirla facendo riferimento alle marcature R (destra) e L (sinistra).

Inserire la staffa di guida (42) nei binari di guida (20).

Premere la staffa di guida (42) verso il basso fino alla linea di battuta, in modo da farla scattare udibilmente in posizione.

Premere il pulsante (41) per modificare la lunghezza della staffa di guida (42).