# Symbole

Następujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy z odkurzaczem. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu odkurzacza.

Symbole i ich znaczenie
| OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
| Odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej L, zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69, przeznaczony do pracy na sucho i usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej narażenia >1 mg/m³
| OSTRZEŻENIE! Odkurzacz zawiera pył niebezpieczny dla zdrowia. Prace związane z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojemników na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego i prawidłowo stosowanego systemu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.
| Zamocować można maksymalnie jedną walizkę L-BOXX. Walizka L-BOXX wraz z zawartością nie może ważyć więcej niż 15 kg.
| Nie wieszać odkurzacza, np. w celach transportowych, na haku dźwigu. Odkurzacz nie jest przeznaczony do obsługi dźwigiem. Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń i uszkodzenia mienia.
| Nie wolno siadać na odkurzaczu ani na niego wchodzić. Odkurzacz może się przewrócić i uszkodzić. Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
| A Wskaźnik LED trybu automatycznego oczyszczania filtra
| M Wskaźnik LED trybu ręcznego oczyszczania filtra
| Przycisk automatycznego oczyszczania filtra
| Przycisk ręcznego oczyszczania filtra
| System automatycznego startu/stopu Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi; odkurzacz włącza się automatyczne i wyłącza automatycznie z odpowiednim opóźnieniem. Gniazdo na odkurzaczu znajduje się stale pod napięciem.
| Wyłączanie Gniazdo na odkurzaczu nie znajduje się pod napięciem.
| Odkurzanie Odsysanie zalegających pyłów oraz pyłów znajdujących się w systemie odsysania pyłu. Gniazdo na odkurzaczu znajduje się stale pod napięciem.
| Min/Max Płynna regulacja siły ssania: maksymalna moc ssania do zastosowań związanych z silną emisją pyłu obniżona moc ssania do zastosowań związanych z niewielką emisją pyłu oraz dla potrzeb wyregulowania siły ssania między podłączonym elektronarzędziem i powierzchnią obrabianego elementu (np. podczas szlifowania)
| W tym odkurzaczu została włączona funkcja protokołowania danych.
| Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia (w zależności od kraju)