# 排除故障

- 当出现故障时（比如过滤器破裂），必须立即关闭吸尘器。排除故障后才可以重新使用。

问题 | 解决措施
--- | ---
吸气涡轮无法启动。 | 检查电源线、电源插头、保险丝、插座和料位传感器(45)。
主开关(2)处于“自动启停”位置。 将主开关(2)调至图标“抽吸”或接通连接在电源插座(4)上的电动工具。
吸气涡轮自行关闭。 | 湿式吸尘时，LED指示灯A和M会同时缓慢闪烁。 清空容器(1)。
干式吸尘时，LED指示灯A和M会同时快速闪烁：吸尘器上的插座过载保护已激活。 关闭电动工具。
吸尘器自行关闭。 | 由于超过吸尘器上插座的最大电压，导致吸尘器过载：电机保护保险丝触发。 将吸尘器发送给经授权的Bosch客户服务中心。
在排空容器后吸气涡轮无法再次启动。 | 关闭吸尘器并等待5秒，5秒后再次打开。
用刷子清洁料位传感器(45)以及料位传感器(45)之间的间隙。
吸力下降。 | 清除吸嘴、吸管、抽吸软管(29)或扁平折叠式过滤器(34)的堵塞物。
更换塑料袋(32)/无纺布滤袋(40)。
将过滤器盖板(43)正确卡入。
正确安装吸尘器上部件(12)并闭合锁止件(15)。
更换扁平折叠式过滤器(34)。
吸尘时粉尘溢出 | 检查扁平折叠式过滤器(34)是否正确安装。
更换扁平折叠式过滤器(34)。
自动断开装置（湿式吸尘）不响应。 | 用刷子清洁料位传感器(45)以及料位传感器(45)之间的间隙。
持续监控料位高度。
自动过滤器清洁不工作。 | 按压手动过滤器清洁按钮(7)，以切换至手动模式。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
手动过滤器清洁无法触发。 | 吸尘器过热保护已激活。 连续按压手动过滤器清洁按钮(7)10次后，过热保护已触发。过热保护会在20秒后自动解除。 连续按压手动过滤器清洁按钮(7)30次后，过热保护已触发。过热保护会在4分钟后自动解除。 如果问题仍然存在，请联系经授权的Bosch客户服务中心。
自动过滤器清洁不触发。 | 请联系经授权的Bosch客户服务中心。