# الشفط الرطب

- لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

- لا يجوز استخدام الشافطة كمضخة ماء. هذه الشافطة مخصصة لشفط خليط من الهواء والماء.

ملحوظة: تم التحقق من اشتراطات درجة النفاذ (فئة الغبار L) للشفط الجاف فقط.

##

قم بتفريغ لوعاء (1) وأخرج الكيس البلاستيكي (32) أو كيس الفلتر القماشي (40).

افحص مستشعر مستوى الملء (45) من حيث وجود اتساخات. يتيح مستشعر مستوى الملء النظيف فقط الإيقاف الأوتوماتيكي للشافطة عند الوصول إلى مستوى الملء الكامل للوعاء انظر تنظيف مستشعر مستوى الملء (انظر الصور Q−R).

- أثناء الشفط الرطب يجب أن تكون وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر متوقفة.

اضغط على زر التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر (8) لتفعيل وظيفة التنظيف الأوتوماتيكي للفلتر انظر التنظيف اليدوي للفلتر. وبذلك يتم إيقاف تفعيل الوظيفة الأوتوماتيكية لتنظيف الفلتر وينطفئ مؤشر LED A (5).

##

تحذير

أوقف الشافطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ماء، وقم بتفريغ الوعاء. وإلا فقد تتعرض الشافطة للضرر.

لغرض تشغيل الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 1.

الشافطة مزودة بمستشعرات مستوى الملء (45). في حالة الوصول إلى أقصى مستوى ملء تنطفئ الشافطة أوتوماتيكيًا ويمض مؤشرا LED A (5) و M (6) في الوقت نفسه مرة واحدة كل ثانية. تكون واقية إعادة التشغيل مفعلة، ويمكن إيقاف تفعيلها من خلال تشغيل/إيقاف الشافطة مرة واحدة.

إرشاد: قم بفحص مستوى الملء بانتظام، وقم بتفريغ الوعاء في الوقت المناسب.

لغرض إيقاف الشافطة، أدر المفتاح الرئيسي (2) إلى الوضع 0.

أمسك الوعاء (1) من نطاق المسك الخلفي (21) وحركه إلى الأمام لتفريغ السائل.

##

قم بعد كل تنظيف رطب بتنظيف مستشعر مستوى الملء (45) انظر تنظيف مستشعر مستوى الملء (انظر الصور Q−R).

لتجنب حدوث تعفن بعد عمليات الشفط الرطب:

- أخرج فلتر الطيات المسطح (34) واتركه كذلك ليجف جيدا.
- اخلع الجزء العلوي للشافطة (12) وافتح غطاء الفلتر (43) واتركهما حتى يجفا جيدا.