# Pastrimi automatik/manual i filtrit (shih figurën M)

## Pastrim automatik i filtrit

Shënim: Pastrimi automatik i filtrit caktohet si parazgjedhje kur fshesa me korrent është e ndezur.

Ekrani LED A (5) ndizet në mënyrë të vazhdueshme.

Gjatë pastrimit automatik të filtrit, filtri i rrafshët i palosur (34) pastrohet çdo 15 s me 2 shpërthime ajri (zhurmë pulsuese).

Nëse përdorni rregullisht pastrimin e filtrit, rritet jetëgjatësia e shërbimit të filtrit.

Për të arritur një jetëgjatësi ideale të shërbimit të filtrit, çaktivizoni pastrimin automatik të filtrit vetëm në raste të jashtëzakonshme, p.sh. kur kryeni pastrim të lagësht.

## Pastrim manual i filtrit

Shtypni butonin e pastrimit automatik të filtrit (7), për të kryer pastrim manual të filtrit. Filtri i rrafshët me palosje (34) pastrohet me 2 flukse ajri. Ekrani LED M (6) ndizet i bardhë pë 2 s. Kur ekrani LED M (6) fiket, mund të aktivizohet shpërthimi tjetër i ajrit. Për ta bërë këtë, shtypni përsëri butonin e pastrimit manual të filtrit (7).

Shënim: Kur pastroni filtrin manualisht, ju lutemi vini re se intervali kohor ndërmjet çdo shtypjeje butoni duhet të jetë 2−3 s. Shtypja e vazhdueshme disa herë e butonit të pastrimit manual të filtrit (7) aktivizon mbrojtjen nga mbinxehja e fshesës me korrent. Mbrojtja nga mbinxehja anulohet automatikisht pas një kohe shih Zgjidhja e problemeve.

Për të çaktivizuar pastrimin manual të filtrit, shtypni butonin e pastrimit automatik të filtrit (8).

Një filtër i sheshtë i palosur që është i ndotur në sipërfaqe është plotësisht funksional. Pastrimi manual i filtrit të sheshtë të palosur duke e trokitur ose duke i fryrë nuk është i nevojshëm dhe madje mund të dëmtojë filtrin.