# Montarea furtunului de aspirare (consultă imaginea D)

Aşază furtunul de aspirare (29) pe sistemul de prindere a furtunului (3) şi răsuceşte-l în sens orar, până la opritor.

Indicaţie: Din cauza frecării prafului în furtunul şi accesoriile de aspirare, în timpul aspirării se produce o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate simţi sub forma unei descărcări statice (în funcţie de influenţele mediului şi de starea fizică).
Bosch recomandă în general utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) pentru aspirarea pulberilor fine şi materialelor uscate.

## Fixarea furtunului de aspirare la aspirator (consultă imaginea E)

Înfăşoară furtunul de aspirare montat (29) în compartimentul destinat acestuia. Trage în sus cele două benzi de tracţiune (13) şi agaţă-le în orificiile de fixare (14).