# نحوه قرار دادن/برداشتن کیسه فیلتر نمدی (مکش خشک) (رجوع کنید به تصویر G−H)

برای مکش خشک مواد مطابق با کلاس گرد و غبار L، می توانید از یک کیسه فیلتر نمدی (40) (متعلقات) استفاده کنید.

در صورت مکش مواد بدون مقدار مرزی انفجاری ≥ ‎1 mg/m3 (مطابق با کلاس گرد و غبار L) می توان مستقیم به داخل محفظه مکش انجام داد.

نکته: هنگام استفاده از کیسه نمدی، تمیزکاری خودکار فیلتر را خاموش کنید رجوع کنید به تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر (رجوع کنید به تصویر M).

هشدار

مکنده حاوی گرد وغبار مضر برای سلامتی می باشد. عملیات سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمع‌آوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب الزامیست. مکنده را بدون سیستم فیلتر نصب شده کامل و دقیق بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.

قفل ها(15) را باز کنید و قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید.

برای نصب، کیسه فیلتر نمدی (40) را روی نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (39) قرار دهید و کیسه فیلتر نمدی (40) را به همراه نگهدارنده (39) داخل محفظه (1) قرار دهید.

برای بیرون آوردن، دهانه کیسه فیلتر نمدی پر شده را با کشیدن سرپوش آن ببندید. کیسه فیلتر نمدی (40) بسته شده را از نگهدارنده کیسه فیلتر نمدی (39) بیرون بیاورید و از جاروبرقی خارج کنید.

قسمت بالای جاروبرقی (12) را دوباره در جای خود قرار دهید و با بستن قفل های (15) محفظه (1) را به قسمت بالای جاروبرقی (12) وصل کنید.