# Hút Vật Ẩm Ướt

- Không hút các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ, ví dụ như xăng, dầu, cồn, dung môi. Không hút các bụi nóng, bụi dễ cháy nổ. Không vận hành máy hút bụi trong các không gian dễ nổ. Rác, chất khí, chất lỏng loại có thể gây cháy hay nổ.

- Máy hút bụi không được phép dùng làm máy bơm nước. Máy hút bụi được thiết kế để hút hỗn hợp khí và nước.

Hướng dẫn: Các yêu cầu về hệ số truyền (Loại bụi L) chỉ được áp dụng cho hút khô.

##

Làm rỗng khoang chứa (1) và tháo túi nhựa (32) hoặc túi bộ lọc nỉ (40).

Kiểm tra độ bẩn của cảm biến mức nạp (45). Chỉ có cảm biến mức nạp sạch mới cho phép tắt tự động máy hút bụi khi khoang chứa đầy xem Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình Q−R).

- Chức năng làm sạch bộ lọc tự động phải được hủy kích hoạt trong quá trình hút ướt.

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (8), để kích hoạt làm sạch bộ lọc thủ công xem Làm sạch bộ lọc thủ công. Làm sạch bộ lọc tự động do đó được hủy kích hoạt và hiển thị LED A (5) tắt.

##

CẢNH BÁO

Tắt máy hút bụi ngay lập tức, ngay khi bọt và nước xuất hiện và hãy xả rỗng bình chứa. Nếu không, máy hút bụi có thể bị hư hại.

Để bật máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 1.

Máy hút bụi được trang bị cảm biến mức nạp (45). Nếu đạt mức nạp tối đa, máy hút bụi tự động ngắt và cả hai hiển thị LED A (5) và M (6) nhấp nháy đồng thời 1 lần mỗi giây. Chống sự khởi động lại được kích hoạt và có thể được hủy kích hoạt bằng cách bật/tắt máy hút bụi 1 lần.

Lưu ý: Kiểm tra mức nạp thường xuyên và xả sạch khoang chứa đúng lúc.

Để tắt máy hút bụi, hãy vặn công tắc chính (2) vào vị trí 0.

Cầm vào khoang chứa (1) trong vùng tay nắm phía sau (21) và xoay nó về trước để xả cạn chất lỏng.

##

Sau mỗi lần hút ướt hãy làm sạch cảm biến mức nạp (45) xem Làm sạch cảm biến mức nạp (xem hình Q−R).

Để tránh hiện tượng mốc sau khi hút bụi ướt:

- Lấy bộ lọc gấp nếp phẳng ra (34) và để nó khô hoàn toàn.
- Tháo nắp trên cùng của máy hút bụi (12), mở lớp phủ của bộ lọc (43) và để cả hai khô hoàn toàn.