# Montāža

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsūkšanas piederumu montāža
Uzsūkšanas šļūtenes montāža
Plastmasas maisa ievietošana/izņemšana (sausā sūkšana)
Ievietojiet/izņemiet vilnas filtra maisu (sausa uzsūkšana)
Konteinera L-Boxx pievienošana
Izvelkamās vadotnes kronšteina uzstādīšana (piederums)