# Memasang slang isap (lihat gambar D)

Pasang slang pengisap (29) ke dudukan slang (3) dan putar searah jarum jam hingga maksimal.

Catatan: Saat melakukan pengisapan, gesekan debu di dalam slang isap dan aksesorinya akan menciptakan muatan elektrostatik yang dapat dirasakan oleh pengguna dalam bentuk listrik statis (tergantung pada pengaruh lingkungan dan reaksi fisik).
Bosch merekomendasikan untuk menggunakan slang isap antistatik (aksesori) saat mengisap debu halus dan material kering.

## Memasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E)

Gulung slang pengisap yang telah dipasang (29) ke dalam kompartemen untuk slang pengisap. Tarik kedua strap (13) ke atas dan kaitkan ke dalam lubang pengikat (14).