# Montaža

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Montaža pribora za usisavanje
Montaža usisnog creva
Postavljanje/uklanjanje plastične vreće (suvo usisavanje)
Postavljanje/uklanjanje platnene filter kese (suvo usisavanje)
Ukopčavanje L-BOXX
Montaža produžnog kolena vođice (pribor)