# Montagem

- Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

Montar os acessórios de aspiração
Montar a mangueira de aspiração
Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco)
Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a seco)
Encaixar a L-BOXX
Montar o estribo guia extraível (acessório)