# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo sesalnika. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da bolje in varneje uporabljate sesalnik.

Simboli in njihov pomen
| OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.
| Sesalnik razreda prahu L po IEC/EN 60335-2-69 za suho sesanje zdravju škodljivega prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti > 1 mg/m³
| OPOZORILO! Prah v sesalniku je zdravju škodljiv. Praznjenje in vzdrževanje sesalnika ter odstranjevanje zbiralnikov za prah naj opravijo za to usposobljene osebe. Potrebna je ustrezna osebna zaščitna oprema. Sesalnika ne uporabljajte, če filtrirni sistem ni nameščen skrbno in v celoti. V nasprotnem primeru lahko ogrozite svoje zdravje.
| Namestite samo en L-BOXX. Teža L-BOXX skupaj z vsebino ne sme prekoračiti 15 kg.
| Sesalnika ne obešajte na tovorni kavelj (npr. pri transportu). Sesalnika ni mogoče obesiti. Obstaja nevarnost poškodb in materialne škode.
| Ne sedite, plezajte ali stopajte na sesalnik. Sesalnik se lahko prevrne in poškoduje. Obstaja nevarnost poškodb.
| A LED-prikaz načina za samodejno čiščenje filtra
| M LED-prikaz načina za ročno čiščenje filtra
| Tipka za samodejno čiščenje filtra
| Tipka za ročno čiščenje filtra
| Samodejni vklop/izklop Sesanje prahu, ki nastane med uporabo električnih orodij; sesalnik se samodejno vklopi in s časovnim zamikom znova izklopi. Vtičnica na sesalniku je neprekinjeno pod napetostjo.
| Izklop Vtičnica na sesalniku ni pod napetostjo.
| Odsesavanje Odsesavanje nabranega prahu in prahu iz odsesovalnega sistema. Vtičnica na sesalniku je neprekinjeno pod napetostjo.
| Najm./Najv. Brezstopenjsko uravnavanje sesalne moči: Največja sesalna moč za delo, kjer pride do močnega prašenja Zmanjšana sesalna moč za dela z manj prašenja in za uravnavanje sesalne moči med priključenim električnim orodjem in površino obdelovanca (npr. pri brušenju)
| Beleženje podatkov na tem sesalniku je vklopljeno.
| Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja (odvisno od države)