# Dados técnicos

Aspirador universal |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Número de produto ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Potência nominal absorvida | W | 1200 | 1200
Frequência | Hz | 50–60 | 60
Capacidade do depósito (bruto) | l | 40 | 40
Volume líquido (seco) | l | 28 | 26
Volume líquido (líquido) | l | 20 | 18
VácuoA) |
Aspirador | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
FluxoA) |
Aspirador | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Classe de pó |  | L | L
PesoB) | kg | 14,0 | 14,5
Classe de proteção |  | /I | /I
Tipo de proteção |  | IPX4 | IPX4

A)

  medido com uma mangueira de aspiração Ø 28 mm e 4 m de comprimento

B)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

As informações aplicam-se às tensões nominais indicadas. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

## Tomada no aspirador

Potência de ligação permitida da ferramenta elétrica ligada
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.