# Montering af udtrækkelige føringsbøjle (tilbehør) (se billede J−K)

Bemærk! Den udtrækkelige føringsbøjle kan ikke afmonteres. Sørg for at indstille føringsbøjlen korrekt ved montering.

Indstil føringsbøjlen (42) i henhold til markeringen R (højre) og L (venstre) før isætning.

Sæt føringsbøjlen (42) ind i føringsskinnerne (20).

Tryk føringsbøjlen (42) nedad til anslagslinjen, indtil føringsbøjlen går hørbart i indgreb.

Tryk på trykknappen (41) for at ændre længden af føringsbøjlen (42).