# Pemecahan masalah

- Jika terjadi gangguan (misalnya filter retak), alat pengisap harus segera dimatikan. Sebelum kembali memulai pengoperasian, gangguan harus diatasi.

Masalah | Solusi
--- | ---
Turbin isap tidak beroperasi. | Periksa kabel, steker, sekring, stopkontak dan sensor level pengisian (45).
Switch utama (2) diatur ke "start/stop otomatis". Atur switch utama (2) ke simbol "Pengisapan" atau hidupkan perkakas listrik yang terhubung ke stopkontak (4).
Turbin isap mati. | Selama pengisapan debu basah, indikator LED A dan M berkedip perlahan dan bersamaan. Kosongkan kontainer (1).
Selama pengisapan kering, indikator LED A dan M berkedip cepat dan bersamaan: Perlindungan beban berlebih pada stopkontak di alat pengisapan diaktifkan. Matikan perkakas listrik.
Alat pengisap mati. | Beban berlebih pada alat pengisap akibat tegangan maksimal pada stopkontak di alat pengisap terlampaui: Sekring pelindung motor terpicu. Kirim alat pengisap ke pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Turbin isap tidak beroperasi kembali setelah penampung debu dikosongkan. | Matikan alat pengisap dan tunggu selama 5 detik, hidupkan kembali setelah 5 detik.
Bersihkan sensor level pengisian (45) dan ruang di antara sensor level pengisian (45) dengan sikat.
Daya isap menurun. | Bersihkan penyumbat dari nozel pengisap, pipa pengisap, slang pengisap (29) atau filter flat-fold (34).
Ganti kantong plastik (32)/kantong filter fleece (40).
Kunci penutup filter (43) dengan benar.
Pasang bagian atas alat pengisap (12) dengan benar dan kunci pengunci (15).
Ganti filter flat-fold (34).
Debu keluar saat pengisapan | Pastikan filter flat-fold (34) terpasang dengan benar.
Ganti filter flat-fold (34).
Penonaktifan otomatis (pengisapan basah) tidak berfungsi. | Bersihkan sensor level pengisian (45) dan ruang di antara sensor level pengisian (45) dengan sikat.
Selalu periksa level pengisian.
Pembersihan filter otomatis tidak berfungsi. | Beralihlah ke mode manual dengan menekan tombol pembersihan filter manual (7). Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Pembersihan filter manual tidak dapat dilakukan. | Perlindungan panas berlebih pada alat pengisap diaktifkan. Menekan tombol pembersihan filter manual (7) secara kontinu sebanyak 10 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 20 detik. Menekan tombol pembersihan filter manual (7) secara kontinu sebanyak 30 kali akan mengaktifkan perlindungan panas berlebih. Perlindungan panas berlebih secara otomatis dibatalkan setelah 4 menit. Jika gangguan masih terjadi, hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.
Pembersihan filter otomatis tidak diaktifkan. | Hubungi pusat layanan pelanggan Bosch resmi.