# Технички податоци

Всисувач за влажно/суво всисување |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Број на дел ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Номинална јачина | W | 1200 | 1200
Фреквенција | Hz | 50–60 | 60
Волумен на садот (бруто) | l | 40 | 40
Нето волумен (сув) | l | 28 | 26
Нето волумен (течност) | l | 20 | 18
ПотпритисокA) |
Всисувач | hPa | 200 | 180
Турбина | hPa | 230 | 200
Брзина на протокA) |
Всисувач | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Турбина | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Класа на прав |  | L | L
ТежинаB) | kg | 14,0 | 14,5
Класа на заштита |  | /I | /I
Вид на заштита |  | IPX4 | IPX4

A)

  измерено со црево за всисување Ø 28 mm и 4 m должина

B)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за наведените номинални напони. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

## Приклучница на всисувач

Дозволено приклучено оптоварување на поврзаниот електричен алат
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Номинален напон | Максимална јачина | Минимална јачина
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат.
Кај други модели специфични за земјата, овие вредности може да се разликуваат. Внимавајте на податоците на приклучницата на всисувачот.