# Montage des accessoires d’aspiration (voir figure A)

Le flexible d’aspiration (29) est pourvu d’un système de clipsage permettant le raccordement des accessoires d’aspiration (adaptateur d’aspiration combiné (25), coude d’aspiration (31), suceur-broche combiné (24)).

##

- Emboîtez le coude d’aspiration (31) sur le flexible d’aspiration (29) jusqu’à ce que les deux boutons poussoirs (35) s’enclenchent de manière audible.
- Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (35) et tirez.

##

- Emboîtez en cas de besoin les tubes d’aspiration (30) l’un dans l’autre puis dans le coude d’aspiration (31).
- Emboîtez fermement le suceur pour sols (23) sur le tube d’aspiration (30) ou le coude d’aspiration (31).

##

L’adaptateur d’aspiration combiné (25) est constitué de l’adaptateur PowerTool (partie avant) (36) et de l’adaptateur PowerTool (partie arrière) (37).

L’adaptateur d’aspiration combiné (25) est compatible avec les outils électroportatifs Bosch.

Avec son diamètre intérieur de 38,5 mm et son diamètre extérieur de 45 mm, l’adaptateur PowerTool (partie arrière) (37) est aussi utilisable pour les outils électroportatifs d’autres fabricants.

Emboîtez l’adaptateur PowerTool (partie avant) (36) sur l’adaptateur PowerTool (partie arrière) (37) et raccordez les deux adaptateurs l’un à l’autre en les tournant dans le sens opposé (voir figure B).

Emboîtez l’adaptateur d’aspiration combiné (25) sur le flexible d’aspiration (29) jusqu’à ce que les deux boutons-pressions (35) de l’adaptateur d’aspiration s’enclenchent de manière audible.

Pour le retrait, appuyez sur les boutons-pressions (35) et séparez l’adaptateur d’aspiration combiné du flexible d’aspiration.

Pour séparer les deux adaptateurs, tournez-les dans le sens opposé et déboîtez-les.

##

Emboîtez le suceur-brosse combiné (24) sur le flexible d’aspiration (29) jusqu’à ce que les deux boutons poussoirs (35) s’enclenchent de manière audible.

Pour le retirer, appuyez sur les boutons-pressions (35) et tirez.

##

Vous pouvez utiliser le suceur-brosse combiné (24) comme suceur droit ou comme brosse.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (24) comme brosse, appuyez sur la touche de déverrouillage (38) et poussez la brosse vers l’avant.

Pour utiliser le suceur-brosse combiné (24) comme suceur droit, appuyez sur la touche de déverrouillage (38) et tirez la brosse vers l’arrière.