# تركيب توابع الشفط (انظر الصورة A)

خرطوم الشفط (29) مجهز بنظام تثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهايئ شفط كومبي (25)، القطعة المنحنية (31)، فوهة الفرشات كومبي (24)).

##

- أدخل القطعة المنحنية (31) في خرطوم الشفط (29) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (35) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (35) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

##

- عند اللزوم أدخل أنابيب الشفط (30) في بعضها البعض بإحكام وثبتها في القطعة المنحنية (31) بإحكام.
- أدخل فوهة الأرضيات (23) بإحكام في أنبوب الشفط (30) أو القطعة المنحنية (31).

##

يتكون مهايئ الشفط كومبي (25) مهايئ PowerTool (الجزء الأمامي) (36) مهايئ PowerTool (الجزء الخلفي) (37).

مهايئ الشفط كومبي (25) متوافق مع عدد بوش الكهربائية.

يمكن استخدام مهايئ PowerTool (الجزء الخلفي) (37) بقطر داخلي يبلغ 38,5 مم وقطر خارجي يبلغ 45 مم مع عدد كهربائية لجهات صانعة أخرى.

قم بإدخال مهايئ PowerTool (الجزء الأمامي) (36) في مهايئ PowerTool (الجزء الخلفي) (37) وقم بتوصيل المهايئين من خلال إدارتهما في اتجاهين مختلفين (انظر الصورة B).

أدخل مهايئ الشفط كومبي (25) في خرطوم الشفط (29), إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (35) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لغرض الفك اضغط على الأزرار الانضغاطية (35) للداخل واخلع مهايئ الشفط كومبي من خرطوم الشفط.

لفصل المهايئين فم بفك الاتصال من خلال الإدارة في اتجاهين مختلفين، وقم بخلع المهايئين من بعضهما.

##

أدخل فوهة الفرشات كومبي (24) في خرطوم الشفط (29)، إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (35) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (35) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

##

يمكنك استخدام فوهة الفرشات كومبي (24) كفوهة شقوق أو فرشاة.

اضغط على زر تحرير الإقفال (38) وحرك الفرشاة إلى الأمام، لاستخدام فوهة الفرشاة كومبي (24) كفرشاة.

اضغط زر التحرير (38) واسحب الفرشاة إلى الخلف، لاستخدام فوهة الفرشات كومبي (24) كفوهة شقوق.