# Montar acessórios de aspiração (ver figura A)

A mangueira de aspiração (29) está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração combinado (25), bocal curvo (31), bocal para escova combinado (24)).

##

- Insira o bocal curvo (31) na mangueira de aspiração (29), até os dois botões de pressão (35) da mangueira de aspiração engatarem perceptivelmente.
- Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (35) para dentro e separar os componentes.

##

- Se necessário, encaixe bem os tubos de aspiração (30) um no outro e, a seguir, no bocal curvo (31).
- Insira bem o bocal para chão (23) no tubo de aspiração (30) ou no bocal curvo (31).

##

O adaptador de aspiração combinado (25) é composto pelo adaptador PowerTool (peça dianteira) (36) e pelo adaptador PowerTool (peça posterior) (37).

O adaptador de aspiração combinado (25) é compatível com ferramentas elétricas Bosch.

O adaptador PowerTool (peça posterior) (37) pode ser utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes devido ao seu diâmetro interior de 38,5 mm e ao diâmetro exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peça dianteira) (36) no adaptador PowerTool (peça posterior) (37) e ligue os dois adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o a adaptador de aspiração combinado (25) na mangueira de aspiração (29), até que os dois botões de pressão (35) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar, pressione os botões de pressão (35) para dentro e retire o adaptador de aspiração combinado da mangueira de aspiração.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligação rodando opostamente e separe os adaptadores.

##

Insira o bocal para escova combinado (24) na mangueira de aspiração (29), até que os dois botões de pressão (35) da mangueira de aspiração engatem de forma audível.

Para desmontar é necessário pressionar os botões de pressão (35) para dentro e separar os componentes.

##

Pode utilizar o bocal para escova combinado (24) como bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (38) e puxe a escova para a frente, para utilizar o bocal para escova combinado (24) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (38) e puxe a escova para trás, para utilizar o bocal para escova combinado (24) como bocal para juntas.